**Příloha č. 1 Kupní smlouvy**

**TECHNICKÉ PARAMETRY:**

**Vysílač:**

* nastavení vysílacího výkonu 10/30/50
* pracovní pásmo 558 – 626 MHz
* kompatibilní s již používanými systémy (kompandér HDX, pásmo 566-608 MHz)
* odolné kovové tělo vysílače
* hmotnost vysílače max. 165 g
* napájení 2x AA baterie nebo akumulátorový blok 2,4 V
* přesná indikace kapacity akumulátoru na displeji vysílače i přijímače
* mikrofonní konektor kompatibilní se stávajícími mikrofony – jack 3,5 mm s pojistnou maticí
* miniaturní mikrofony tělové barvy s citlivostí 5 mV/Pa, SPL 142 dB

**Přijímač:**

* jemné nastavení šumové brány
* ladění pracovní frekvence po 25 kH
* 32 simultánně pracujících kanálů
* linkový výstup XLR i jack 6,3, sluchátkový výstup jack 6,3
* infračervený přenos dat mezi přijímačem a vysílačem
* displej s výrazným barevným zobrazením chybových stavů
* možnost připojení do počítačové sítě, řízení programem pod Windows nebo iOS z několika pracovišť

**OBCHODNÍ PARAMETRY:**

* certifikovaný dodavatel
* záruční doba min. 24 měsíců
* reakční doba při nahlášení závady do 24 hodin (v pracovní dny)
* zapůjčení náhradního zařízení po dobu opravy
* referenční dodávky bezdrátového systému obdobného rozsahu v roce 2018/2019

...................................................

podpis pověřeného zástupce